Estudio analógico de un proceso de difusión. Aproximación de la línea con un circuito de parámetros concentrados. Validez del modelo.

Respuesta en frecuencia de la línea, medida de atenuación y del corrimiento de fase para f=100, 300 y 500 Hz.

Análisis de Fourier de una onda cuadrada. Amplitud y frecuencia de las componentes armónicas.